**Leistungsbeschreibung**

MIGUA - Unsere Produkte

**LV 01 MIGUA Fugensysteme GmbH**

**Titel 01.03 Aufbau nach Produktgruppen**

**Bereich 01.03.02 MIGUTRANS**

**01.03.02.8 MIGUTRANS - Profile für maximale Lastanforderungen STS**

**01.03.02.8.9 MIGUTRANS Bewegungsfugenprofil STS 160 - geringe Höhe**

MIGUTRANS-Bewegungsfugenprofil für Fußbodenflächen mit extrem hoher Belastung und erschütterungsfreier Überfahrbarkeit

**STS 160**

Profilsichtfläche: Werkstoff 1.4301, 1.4571

Unterkonstruktion: Stahl schwarz, Stahl verzinkt, Edelstahl.

Gewünschtes Material bitte bei Bestellung angeben!

Fugenbreite: max. 30 mm

Sichtbare Profilbreite: 165 mm

Fugenbewegung: 40 mm (±20 mm)

Profilhöhe: .. mm

(Profilhöhen: 16, 22 mm)

Belastbarkeit: 600 kN LKW (nach DIN 1072), 150 kN Stapler (nach DIN 1055), Fahrzeuge mit harten Rollen mit max. 75 kg/mm Rollenbreite

Massiv Stahlkonstruktion, erschütterungsfreie Überfahrbarkeit (bei Rollenbreiten > 100mm) durch wellenförmige Geometrie der Oberfläche, sanierungsfreundliche, schenkellose Profilkonstruktion, zweidimensionale Bewegungsaufnahme.

Nach dem Erhärten sind die Befestigungsschenkel der Profile mit Ankern Fischer RG M8 x 110 vz. (oder einem anderen Anker der auf der Migua-Internetseite veröffentlichten Standardverankerungsliste) im Abstand von ca. 30 cm erschütterungsfrei auf dem Untergrund zu verankern. Die Länge des Ankers richtet sich nach der erforderlichen Klemmstärke. Bei Verwendung von Senkkopfschrauben müssen die Löcher der Profilschenkel angesenkt werden.

Fabrikationslänge: 1,96 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.02.8.10 MIGUTRANS Bodenprofil STS 160 - Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.02.8.11 MIGUTRANS Bodenprofil STS 160 - Formteile: T Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.02.8.12 MIGUTRANS Bodenprofil STS 160 - Formteile: Kreuz Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_