**Leistungsbeschreibung**

MIGUA - Unsere Produkte

**LV 01 MIGUA Fugensysteme GmbH**

**Titel 01.03 Aufbau nach Produktgruppen**

**Bereich 01.03.01 MIGUTEC**

**Unbenannt 01.03.01.1 MIGUTEC - Bodenprofile**

 **01.03.01.1.5 zum Einbetonieren FP 55 B**

**01.03.01.1.5.1 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI - 4S**

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

**FP 55 B NI - 4S**

zum bündigen Einbau in Betonflächen

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Dollen und auswechselbaren Unterstützungsstegen.

Die nach dem Einbau sichtbaren Alu-Flächen haben ein aufgewalztes U-Schutzprofil aus nichtrostendem Edelstahl.

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 60 mm

Fugenbewegung: 22 mm (±11 mm)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.2 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI - 4S E1**

Profil FP 55 B NI E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.3 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI - 4S E3**

Profil FP 55 B NI E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.4 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI - 4S E4**

Profil FP 55 B NI E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.5 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI - 4S - Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.6 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI - 4S - Formteile: T Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.7 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI - 4S - Formteile: Kreuz Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.8 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI**

MIGUTEC-Bewegungsfugen-Profil

**FP 55 B NI**

zum bündigen Einbau in Betonflächen

Material: Aluminium-Trägerprofil, mit Dollen und auswechselbaren Unterstützungsstegen.

Elastische Einlage aus Qualität Synca, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), weitgehend öl-, säure- und bitumenbeständig

Fugenbreite: max. 60 mm

Fugenbewegung: 22 mm (±11 mm)

Farbe der Einlage: ...

(Standardfarben der Einlage: schwarz, grau)

Fabrikationslänge: 4 m

liefern und nach Herstellervorschrift fachgerecht einbauen

Hersteller: MIGUA Fugensysteme GmbH,

Dieselstr. 20, 42489 Wülfrath

www.migua.com

Tel.: 02058/774-0, Fax: 02058/774-48, e-Mail: info@migua.de

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.9 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI E1**

Profil FP 55 B NI E1

als Boden-Wand-Ausführung in Verbindung mit Wandflächenputz

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.10 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI E3**

Profil FP 55 B NI E3

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach unten - nicht sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.11 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI E4**

Profil FP 55 B NI E4

als Boden-Wand-Ausführung, Wandschenkel vertikal nach oben - sichtbar

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.12 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI - Formteile: Winkel, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Winkel, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.13 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI - Formteile: T Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

T – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.03.01.1.5.14 MIGUTEC Bodenprofil FP 55 B NI - Formteile: Kreuz Stück, flach 90°**

Zulage für werkseitig hergestellte Formteile

Kreuz – Stück, flach 90°

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_